|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО «ЭМКОМ»**194100, Санкт-Петербург г, Новолитовская ул, дом № 15, литера А, офис А-625ИНН 7802335484/ КПП 780201001р/с [40702 810 7 9072 0000522](https://i.bspb.ru/statement?accountId=882482571473) ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"БИК 044030790 к/с 30101810900000000790(812) 389-41-14; e-mail: sale@emkom.spb.ru; [www.emkom.spb.ru](http://www.emkom.spb.ru) |

**Опросный лист на изготовление блок-контейнеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Адрес |
| Тел/Факс | Контактное лицо |
| e-mail: |  |
| Назначение здания |
| Устанавливаемое оборудование |
| Адрес доставки: |
| Доставка Самовывоз  |

На основании опросного листа формируется коммерческое предложение.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Необходимые параметры** | **Нужное подчеркнуть или проставить значение** |
| **1** | Количество, шт.: |   |
| **2** | Назначение здания: |   |
| **3** | Наружные габариты здания, мм: | Ориентировочная компоновка от руки   |
| *ширина* |
| *длина* |
| *высота* |
| **5** | Вариант исполнения: | Антивандальный | Сандвич панель | Профилированный лист | другое |
| *стационарно* | да | нет |
| *на прицепе* | да  | нет |
| *на полозьях* | да | нет |
| Высота установки над уровнем земли, мм: | на земле | высота- мм | другое |
| **6** | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 или температурный интервал снаружи здания(по умолчанию У1): | обычный до -40ºС | северный до -60ºС |
| **7** | Тип крыши: | плоская | односкатная | двускатная | другое |
| **9** | Цвет стен снаружи: | белый(RAL 9003) | серый(RAL 7004) | другое |
| **10** | Цвет днища здания: | черный(RAL 9005) | серый(RAL 7004) | другое |
| **11** | Цвет основания здания снаружи по периметру: | черный(RAL 9005) | В цвет стен | другое |
| **12** | Цвет крыши: | сигнально-синий (RAL 5005) | серый (RAL 7004) | другая |
| **13** | Цвет дверей, оконных рам, выступающих элементов: | белый(RAL 9003) | серый (RAL 7004) | другая |
| **14** | Внутренняя отделка: пол | металлический пол(рифленое железо не менее 3 мм) | Фанера на каркасеАнтистатический линолеум | другое |
| **15** | Внутренняя отделка, стены: | окрашенный профнастил | окрашенный гладкий лист | панели МДФ | другое |
| **16** | Внутренняя отделка, потолок: | окрашенный профнастил | окрашенный гладкий лист | панели МДФ | другое |
| **17** | Цвет пола внутри помещения: | черный (RAL 9005) | другое |
| **18** | Цвет стен внутри помещения: | белый (RAL 9003) | другое |
| **19** | Цвет потолка внутри помещения: | белый (RAL 9003) | другое |
| **20** | Внутренние двери: | металлические  | Металлические противопожарные | пластиковые | другие |
| **21** | Входная дверь: | металлические  | Металлические противопожарные | пластиковые | другие |
| **22** | Окна: | пластиковые поворотно-откидные | пластиковые глухие | другая конструкция |
| Количество окон, шт. |  |  |
| Размер окон, мм: | ширина- | высота- |
| Наличие защитных наружных решеток: | да | нет |
| Наличие защитных москитных сеток: | да | нет |
| Количество стеклопакетов, шт.: | 1 | 2 | другое |
| **23** | Электропроводка: | открытым способом | скрытым  | другое |
| **24** | Внутренне освещение: | да | нет |
| Количество светильников, шт.: |   |
| Тип светильников: |   |
| Количество розеток, шт.: |   |
| **25** | Максимально установленная мощность (кВт): |   |
| **26** | Освещение уличное: | да | нет |
| **27** | Отопление: | да | нет |
| **28** | Вентиляция: | естественная | принудительная приточная | принудительная вытяжная | принудительная приточно-вытяжная |
| **29** | Наличие противопожарной сигнализации: | да | нет |
| **30** | Наличие противопожарной сигнализации | да | нет |
| порошок | газ | элигаз |
| **31** | Наличие охранной сигнализации: | да | нет |
| **32** | Степень огнестойкости по СниП 21-01-97: | II | III | IV | другая |
| **33** | Категория молниезащиты: | III | другая |
| **34** | Вес оборудования, кг: |   |
| **35** | Наличие площадок обслуживания (площадка обслуживания, лестничный марш, ограждения): | да | нет |
| Размер площадки обслуживания, мм: | ширина | длина |
| Количество площадок обслуживания, шт: |   |
| Всота установки над уровнем земли, мм: |   |
| **36** | Доставка до объекта: | да | нет |
| **36** | Необходимость шефмонтажа: | да | нет |
| **37** | Необходимость установки и монтажа под ключ: | да | нет |
| **38** | Наличие площадки под здание: | да | нет |
| **39** | Срок изготовления: |   |
| **40** | Дополнительные условия: |   |